|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **酉阳县2024年第2季度出厂水水质信息公布表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（城市）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≤0.8 |  |
| ≥0.1 |
| 出厂水1 | 酉阳水利水电实业开发有限公司（二水厂）（桃花源街道金银山大道北路146号） | 2024年第2季度 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 0.1 | 无 | —— | 0.3 | 酉疾控W字[2024]第329号 |
| 出厂水2 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司（钟多街道何家坝路48号） | 2024年第2季度 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.55 | 无异臭、异味 | 0.4 | 无 | —— | 0.37 | 酉疾控W字[2024]第331号 |
| 出厂水3 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司小坝应急水厂（桃花源街道花园村6组） | 2024年第2季度 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 1.9 | 无 | —— | 0.15 | 酉疾控W字[2024]第332号 |
| 出厂水4 | 酉阳水利水电实业开发有限公司（泉孔水厂）（桃花源街道城北新区泉孔） | 2024年第2季度 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 0.2 | 无 | —— | 0.14 | 酉疾控W字[2024]第330号 |
| **酉阳县2024年第2季度出厂水水质信息公布表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（农村）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≤0.8 |  |
| ≥0.1 |
| 出厂水1 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司（大溪供水站）  大溪镇茶店村1组 | 2024年第2季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 0.1 | 无 | —— | 0.18 | 酉疾控W字[2024]第350号 |
| 出厂水2 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司（丁市供水站）  丁市镇丁市村8组 | 2024年第2季度 | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.96 | 无异臭、异味 | 0.2 | 无 | —— | 0.19 | 酉疾控W字[2024]第340号 |
| 出厂水3 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司（麻旺供水站）  麻旺镇清香村5组 | 2024年第2季度 | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 0.1 | 无 | —— | 0.23 | 酉疾控W字[2024]第348号 |
| **酉阳县2024年第2季度水龙头水质信息公布表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（城市）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≤0.8 |  |
| ≥0.1 |
| 水龙头水1 | 和尚坪电站（钟多街道武鞍路7号） | 2024年第2季度 | 7 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.65 | 无异臭、异味 | 0.4 | 无 | —— | 0.23 | 酉疾控W字[2024]第333号 |
| 水龙头水2 | 翠屏水岸小区（钟多街道翠屏山大道南路48号） | 2024年第2季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.98 | 无异臭、异味 | 0.4 | 无 | —— | 0.29 | 酉疾控W字[2024]第335号 |
| 水龙头水3 | 刘仁财（桃花源街道钟灵山大道东路503号） | 2024年第2季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.54 | 无异臭、异味 | 0.3 | 无 | —— | 0.19 | 酉疾控W字[2024]第337号 |
| 水龙头水4 | 龙湾嘉苑小区（桃花源街道源泉新路12号） | 2024年第2季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.65 | 无异臭、异味 | 0.3 | 无 | —— | 0.04 | 酉疾控W字[2024]第339号 |
| **酉阳县2024年第2季度水龙头水质信息公布表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（城市）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≤0.8 |  |
| ≥0.1 |
| 水龙头水  5 | 渝清排水有限责任公司（原污水处理厂-钟多街道城南社区6组） | 2024年第2季度 | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 0.4 | 无 | —— | 0.08 | 酉疾控W字[2024]第334号 |
| 水龙头水  6 | 实验中学  （桃花源街道凉风村1组） | 2024年第2季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 0.1 | 无 | —— | 0.03 | 酉疾控W字[2024]第336号 |
| 水龙头水7 | 酉州天成小区（钟灵山大道西路25号） | 2024年第2季度 | 7 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.67 | 无异臭、异味 | 0.3 | 无 | —— | 0.3 | 酉疾控W字[2024]第338号 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **酉阳县2024年第2季度水龙头水质信息公布表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（农村）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≤0.8 |  |
| ≥0.1 |
| 水龙头水1 | 大溪镇肖礼周便民超市 | 2024年第2季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 0.2 | 无 | —— | 0.29 | 酉疾控W字[2024]第351号 |
| .　水龙头水2 | 冉永兵  （丁市镇丁市村12组） | 2024年第2季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 0.3 | 无 | —— | 0.18 | 酉疾控W字[2024]第341号 |
| 水龙头水3 | （麻旺镇吉安村3组） | 2024年第2季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 0.1 | 无 | —— | 0.27 | 酉疾控W字[2024]第349号 |

a.表中检测指标必须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表1和表2的规定。 b.编制单位：酉阳县疾控中心